|  |  |
| --- | --- |
| Lösung AblaufplanComputergenerierter Alternativtext: SI stad  Werkstück in  rechts  Po-sitkm t  Boh  oben  chi n e  fätvt  En dSCtBItgr BO&maSGhing Oben  rechts  3  oben  hrt links  Schütz a  Fdreerband  G nmøpasitim  | Lösung PLCsimComputergenerierter Alternativtext: OS7-PLCSIM1 SIMATIC 300(1...  x  Simulation  Zielsystem  Bearbeiten Ansicht Einfügen  Ausführen ödras Fenster Hilfe  a PLCSIMIMPI}  124  ÜSTOP  RUN  r STOP "RES  So Aus  BÜ Grundpos.  2  3  7  Ml Transportband  "2 Bohrm Rechts  "2 Bohrm. links  "3 Bohrm. hoch  "3 Bohrm runter  "4 Bohrm ein  PI Anlage in Betrieb  124.7  r Loch 2  5 r 83 Loch 3  84 Bohrm. oben  85 Bohrm. unten  BB Werkst. vorh.  2  2  3  4  7  |

Lösung Step 7 Programm











